**NÁVOD K OBSLUZE GUNMASTER**

POZOR!!! Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze d ř í v e než použijete zámek nebo budete chtít uložit novou kombinaci nebo otisk prstu. Neneseme žádnou zodpovědnost ani za poruchy funkce způsobené nesprávným přestavením, příp. použitím násilí ani neodbornou obsluhou ani za věcné škody nebo škody na majetku, které jsou způsobeny např. nesprávným uzavřením.

**UVEDENÍ DO PROVOZU**

1. Zasuňte jeden z obou dodaných klíčů a otočte ho doprava.
2. Otočte klíč zpět do výchozí polohy.
3. Klíč opět vytáhněte.
4. Odstraňte kryt přihrádky na baterie na vnitřní straně.
5. Vložte 4 ks AA alkalických baterií (např. VARTA Longlife Power) (dodržte správné pólování při vložení do přihrádky na baterie).

**UPOZORNĚNÍ: Nezavírejte klíče uvnitř svého trezoru** – jsou to hlavní klíče a otvírají nezávisle na tlačítkovém kódu nebo otisku prsů, např. když jsou baterie příliš slabé.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte nabíjecí baterie nebo jiné nealkalické baterie. Rada: Nepoužívejte staré baterie současně s novými. Nepoužívejte současně alkalicko-manganové a běžné baterie.

**UPOZORNĚNÍ:**

  

Přihrádka na baterie a přepínací tlačítko se nacházejí uvnitř na čelní straně.

**Programování tlačítkového kódu**

1. Stiskněte a držte programovací tlačítko na vnitřní straně (vlevo vedle přihrádky na baterii), dokud nezazní dvojí signál a tlačítka nezačnou zeleně blikat.
2. Pusťte programovací tlačítko.
3. Zazní zvukový signál, tlačítka blikají zeleně/modře a elektronický zámek je připraven na programování.
4. Zadejte čtyřmístnou kombinaci tlačítek, zazní dvojí signál a tlačítka svítí zeleně.
5. Zopakujte čtyřmístnou kombinaci tlačítek. Zazní dvojí signál a osvětlení tlačítek zhasne.
6. Kód byl úspěšně naprogramován.
7. Zazní-li během procesu programování pět akustických signálů a osvětlení tlačítek zhasne, začněte s programováním znovu od bodu 1

**Programování otisku prstu** (Uložit lze až 20 otisků prstů.)

1. Stiskněte a držte programovací tlačítko na vnitřní straně (vlevo vedle přihrádky na baterii), dokud nezazní dvojí signál a tlačítka nezačnou zeleně blikat.
2. Pusťte programovací tlačítko.
3. Zazní zvukový signál, tlačítka blikají zeleně/modře a elektronický zámek je připraven na programování.
4. Přitiskněte požadovaný prst na čtečku otisků prstů a vyčkejte, dokud tlačítka nesvítí zeleně a nezazní akustický signál.
5. Přitiskněte požadovaný prst na čtečku otisků prstů podruhé a vyčkejte, dokud tlačítka nesvítí zeleně a nezazní akustický signál.
6. Přitiskněte požadovaný prst na čtečku otisků prstů potřetí a vyčkejte, dokud tlačítka nesvítí zeleně a nezazní akustický signál.
7. Přitiskněte požadovaný prst na čtečku otisků prstů počtvrté a vyčkejte, dokud tlačítka nesvítí zeleně a nezazní akustický signál.
8. Otisk prstu byl úspěšně naprogramován.
9. Zazní-li během procesu programování pět akustických signálů a osvětlení tlačítek zasvítí modře a zhasne, začněte s programováním znovu od bodu 1
10. Další otisky prstů uložíte opakováním programování od bodu 1.

**POZOR!!!**

DŘÍVE NEŽ DO TREZORU ULOŽÍTE CENNOSTI, NĚKOLIKRÁT OTESTUJTE VÁMI ULOŽENÉ OTISKY PRSTŮ A KÓD!

**Vymazání všech otisků prstů**

1. Stiskněte a držte programovací tlačítko na vnitřní straně (vlevo vedle přihrádky na baterii) tak dlouho, až zazní dvojí signál a tlačítka blikají zeleně.
2. Držte programovací tlačítko, dokud znovu nezazní dvojí signál a tlačítka znovu zeleně neblikají.
3. Pusťte programovací tlačítko.
4. Všechny uložené otisky prstů byly úspěšně vymazány.

**Otevření tlačítkovým kódem**

1. Zadejte vámi uložený tlačítkový kód.
2. Tlačítka svítí zeleně.
3. Elektronický zámek se odblokuje a víko se otevře.

**UPOZORNĚNÍ:** Při zadání nesprávného tlačítkového kódu svítí tlačítka modře a zazní pět signálních tónů. Nyní máte čtyři další pokusy na zadání správného tlačítkového kódu.

Jestliže vložíte pětkrát nesprávný tlačítkový kód, zní během jedné minuty zvukový alarm a zadávání kódu se na dvě minuty zablokuje. Po uplynutí doby zablokování máte opět pět pokusů na zadání správného tlačítkového kódu.

**Otevření otiskem prstů**

1. Položte jeden z uložených prstů na čtečku otisků prstů.
2. Tlačítka svítí zeleně a zazní zvukový signál.
3. Elektronický zámek se odblokuje a víko se otevře.

**UPOZORNĚNÍ:** Připokusu o otevření pomocí neuloženého otisku prstu svítí tlačítka modře a zazní pět signálních tónů. Nyní máte další čtyři pokusy na přiložení uloženého prstu.

Jestliže se pětkrát pokusíte o otevření neuloženým prstem, zní během jedné minuty zvukový alarm a otvírání se na dvě minuty zablokuje. Po uplynutí doby zablokování máte opět pět pokusů na otevření uloženým prstem.

**Otevření pomocí klíče**

1. Zasuňte jeden z obou dodaných klíčů a otočte ho doprava.
2. Otočte klíč zpět do výchozí polohy.
3. Klíč opět vytáhněte.

**Deaktivování akustických signálů**

1. Stiskněte a držte první tlačítko po dobu 4 sekund.
2. Tlačítka dvakrát zeleně zablikají.
3. Uvolněte tlačítko.
4. Akustické signály byly deaktivovány.

**Aktivování akustických signálů**

1. Stiskněte a držte první tlačítko po dobu 4 sekund.
2. Zazní dvojí zvukový signál.
3. Uvolněte tlačítko.
4. Akustické signály byly aktivovány.

**Aktivování vibračního alarmu**

1. Stiskněte a držte čtvrté tlačítko.
2. Zazní zvukový signál a tlačítka blikají zeleně / modře.
3. Držte tlačítko stlačené, dokud tlačítka pětkrát (5) modře nezablikají a nezazní zvukový signál.
4. Vibrační alarm je nyní aktivován.

**UPOZORNĚNÍ:** Je-li vibrační alarm aktivován, spustí se alarm na 60 sekund v případě vibrací nebo otevření pomocí tlačítka nouzového otevření.

Alarm můžete přerušit tím, že zadáte uložený tlačítkový kód.

Jestliže byl alarm spuštěn, musí se funkce alarmu znovu aktivovat.